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采 购 需 求 书




项目名称： 中国地质大学（武汉）构造物理模拟综合实验教学设备                          
用户单位：  地球与行星科学学院                    
编制时间：  2026年7月25日                   






编制说明

一、用户单位依据咨询、论证、问卷等方式调查的具体情况自行编制采购需求书。
二、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。除单一来源采购外，标的物名称、指标要求等不能指向单一供应商。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。














  一、项目概况
1.项目背景和立项目的
构造物理模拟设备依托相似原理，对构造变形过程进行实验模拟和定量解析，为造山带和盆地构造演化、石油和金属控矿构造机制研究提供重要科学支撑。构造物理模拟实验设备依托相似原理还原地层受挤压、拉伸、剪切产生的褶皱、断层、滑脱构造等形变过程。教学方面，将抽象的应力传递、构造演化动态展示出来，便于学生理解构造形成机制，提升构造解析、野外填图的实操素养，完善地质专业实践教学环节。科研层面，可重现造山带演化、盆地发育、控矿断裂系统等地质过程，获取量化形变参数，校正数值模拟结果，厘清地质现象的成因机理。天然地质过程尺度大、周期漫长，仅依靠野外观测与理论推演存在多解问题。该实验设备是衔接理论、野外、数值模拟的桥梁，既是高校地质实践教学的刚需设施，也是构造地质、矿产勘查、深地研究不可或缺的科研平台。
构造物理模拟实验平台已是全球地学高校和研究机构配置的重要实验和教学实验平台。国外麻省理工、德州大学、伦敦大学等均搭建专业化模拟系统，支撑构造动力学研究。国内地矿类高校，如南京大学，石油大学等，普遍配套该装置，服务本科实践教学与盆地、造山带、控矿构造科研。该设备现已成为高校地质学专业重要的教学平台。
目前，现有“构造物理模拟综合实验平台”设备投入使用超过10年以上，已超过规定期限。设备老化，技术性能已不能满足地球动力学模拟等相关教学科研需要，无法满足高层次创新型地质人才的实验教学培养需求，亟需以旧换新。
本次拟采购的构造物理模拟综合教学和实验平台设备，将专项服务于造山带与盆地构造演化，油气构造和金属成矿构造理论和应用实验研究，设备投入使用后，将全面开放服务于本学院及其他学院相关学科的科研与教学工作。
2.现有环境和条件：
实验室已全部重新装修，具备设备安装调试空间，实验室水、电配置满足设备运行条件。
二、主要标的
货物：是否属于科研活动相关采购 是 否
	序号
	货物
名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	主要规格/性能
	交货期
	是否为
核心产品

	1
	构造物理模拟综合教学和实验平台
	否
	台
	1
	（1）模型试验主平台：750mm半径，实验主平台，承载实验箱及底辟装置等。
（2）模型驱动平台：扇形驱动台面，承载多方向动力驱动装置，台面组成平面270度扇形。
（3）实验箱：多规格组合实验箱规格组合，长度最大1600mm，宽度最大1200mm，高度400mm。
（4）动力加载装置：电缸及减速机、电机推力高达7800 N，行程长达1000 mm，平面6组电动缸，底辟一组电动缸。提供平面270度动力加载力及底部垂直拱升力。
（5）动力控制软硬件系统：提供实验运功控制系统软硬件系统（挤压、拉伸、走滑、拱升），完成7轴电动缸驱动，电动缸控制精度优于0.001mm/s
	合同签订后120天内交货并完成安装调试
	是

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



三、技术要求
（一）（货物/服务名称1）（数量）
[bookmark: _GoBack]1.功能要求：
构造物理模拟实验是根据实验相似性基本原理，利用机械装置，对于满足某些条件的材料进行地层演变规律的模拟试验，是从构造地质研究领域一种半定量乃至定量分析的新方法。构造模拟实验对于解释不同类型构造的成因机制有独到之处，是进行构造地质学研究的重要实验技术方法
物理模拟的实验台是三维空间内可多方向加载-施力的多功能实验平台，可实现模型的挤压、拉伸、走滑、塑性变形、脆性变形等多项实验功能。实验台可直接观察构造变形过程，对模型表面变形状态进行跟踪测量，实现模拟过程定量化、数字化、高精度化；实验台可实现不同边界条件和物理参数的模型试验，分别了解单项和多项因素对构造变形机制和动力学过程的控制作用，检验各种复杂构造解释模型的合理性，再现各种复杂构造的原型及其发育过程。
实验设备包括多种检测设备，要求仪器具有可操作性、结果具有可重复性、数据具有可信性。实验过程要求实现精确、定量的控制，能根据需要调整应力条件、调节边界位置和形态、设置地层介质；能立体展示构造变形几何学特征和运动学过程；实验过程可自动化控制，测试结果可以实时记录、重复和反演，及对实验现象进行回放和分析处理等；在满足模拟实验“相似性原理”的基础上，对模型的几何学、动力学和运动学进行研究。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：
本构造物理模拟实验平台无专门专项国家标准，设备机械系统执行GB/T 2611‑2022、GB/T 16491‑2022；整机电气安全执行GB/T 5226.1‑2019；设备整机校准调试完成后，整机性能应满足上述国家标准的相关技术指标。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
运维服务：供应商需提供1年免费整机质保，故障响应时间≤24小时，修复时间≤72小时；提供原厂操作培训（不少于2天，8课时，含理论+实操），确保操作人员独立掌握设备使用及基础维护技能。
升级更新：设备软件终身升级，供应商需在新技术推出后30日内告知用户升级方案。
备品备件：质保期外提供全生命周期备件供应保障，常用备件需在用户提出需求后7个工作日内到货；提供备件价格清单，确保价格不高于市场同期水平。
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	模型试验主平台
	#
	750mm半径，实验主平台，承载实验箱及底辟装置等。
	否

	2
	模型驱动平台
	#
	扇形驱动台面，承载多方向动力驱动装置，台面组成平面270度扇形。
	否

	3
	实验箱
	#
	多规格组合实验箱规格组合，长度最大1600mm，宽度最大1200mm，高度400mm。
	否

	4
	动力加载装置
	★
	专业电缸及减速机、电机推力高达7800 N，行程长达1000 mm，平面6组电动缸，底辟一组拱升机构。提供平面270度动力加载力及底部垂直拱升力。
	是

	5
	动力控制软硬件系统
	★
	提供实验运功控制系统软硬件系统（挤压、拉伸、走滑、拱升），完成6轴电动缸驱动及1台拱升机构控制，电动缸控制精度优于0.001mm/s
	是

	6
	平面图像记录系统
	
	两台相机：镜头18-200mm，有效像素≥2000万，含摄影摄像辅助配件；配备三脚架两个。
	否

	7
	计算机软硬系统
	#
	台式机，性能要求CPU：主频≥2.1GHz、核心数≥16、线程数≥20；内存≥16G，硬盘容量≥1T，具备独立显卡≥4G，配置显示器≥27英寸
	否

	8
	PIV系统
	
	PIV工业相机，性能包括10二维PIV分析软件；具备互相关迭代（支持4重迭代）、窗口变形、自动向量滤波功能；集成图像控制、实时PIV 计算、存储、分析功能。
	否

	9
	实验材料
	
	40目-120目纯净石英砂、彩色石英砂、玻璃珠共400KG、硅胶50KG。
	否

	10
	相关辅助设备
	
	相关辅助设备：设备维护工具、实验工具等。
	否


说明：
①重要性可用“★”“#”表示，“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
四、商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	报价要求
	★
	
（1）投标人的报价均应以人民币进行报价。
（2）投标报价应包含完成本项目的全部费用，包括但不限于货物的设计、制造、采购、运输、保险、装卸、仓储、保管、安装实施所需的线材、管材、辅材及实施人员费、检测、调试、培训、验收、售后服务、利润等费用。

	2
	供货期/服务期/工期
	★
	合同签订后120天内交货并完成安装调试

	3
	包装和运输
	★
	货物价格包含包装费、运输费、装卸费、运输保险及货物交付采购人验收合格前全部安全风险。投标人负责全部货物的包装和运输，包括运输过程中的中转和货到现场前的保管及安全。投标人负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位，存放点由采购人或采购人指定收货人现场确定。在运输和装卸过程中应避免产品受到雨或其他液体物质淋湿和损伤，并有防晒、防挤压措施，搬运时应轻拿轻放，在运输和装卸过程中所造成的损坏或缺失等，响应速度同质保期内响应速度。提供终身维修、维护与技术咨询。由投标人承担一切责任。

	4
	交货/服务/建设地点
	★
	采购人指定地点

	5
	质保期
	★
	自验收合格之日起计算，所有硬件1年免费保修、所有软件终身免费升级.

	6
	培训要求
	★
	提供2天以上现场培训，交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。

	7
	付款方式
	★
	合同签订后，预付合同总金额的30%，仪器设备安装调试到位并验收合格后，一次性付清。
若中标人为中小企业，将落实《保障中小企业款项支付条例》。

	8
	验收标准
	
	按照供应商响应文件及采购文件确定的技术和服务指标进行验收。

	9
	售后服务要求
	
	提供1年免费整机质保，电话报修后48小时上门服务、72小时内排除故障或找到解决方案。
所有硬件过免费保修期后、所有软件过免费保修升级期后继续提供技术支持，硬件优惠收取配件费用（参考投标所列价格或合同签订时的价格进行折扣优惠），软件优惠进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

	10
	培训要求
	
	提供2天以上现场培训，交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。

	
	
	
	


五、实现的政府采购政策目标
（一）本项目须落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策的描述。
本次“构造物理模拟综合实验平台”设备采购严格落实政府采购各项政策性要求，全面践行节约能源、生态环保、支持科技创新、促进中小企业发展的采购原则。
采购过程优先选用节能低碳、绿色环保、性能先进的创新型设备，严控设备能耗与污染排放，积极推广创新技术装备应用，助力绿色低碳发展与科研设备技术升级。
同时严格执行中小企业扶持政策，本采购项目限额以上且未采用公开招标方式，项目货物服务适宜由中小企业承接，严格落实专门面向中小企业采购的要求。
（二）本项目为：
专门面向中小企业采购项目
□预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业（建设项目）
□非专门面向中小企业采购项目
（三）按中小企业划分标准所属行业：  工业     
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