采购产品配置标准（财政部制定）
1	.台式计算机
	配置名称
	建议金额(万元)
	配置信息

	配置1（原配置四）
	0.4
	操作系统:DOS/Linux/Win10神州网信版;噪音:平均＜35dB;辐射:GB9254-2008;声卡:内置集成声卡;PCI-E:有;一键恢复:有;服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥3年整机质保,5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点;故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费更换新的硬盘，原盘由用户保留）;稳定性:平均无故障时间不低于10万小时;主板芯片组:≥B250或≥B350;显卡:显卡-类型:集成显卡、显存容量:动态分布;内存:容量:4GB、频率:≥2133MHz;光驱:光驱-类型:≥DVD刻录、光驱-接口:SATA、倍速:16X;网卡:有线网卡:千兆;颜色:显示器和机箱颜色:黑色或灰色;USB:规格/数据:8个,其中USB3.0数量≥4个;电源:电源-类型:≤320W;鼠标:鼠标-接口类型:有线（USB)、工作方式:光电;键盘:键盘-接口类别:有线（USB);显示器:材质:TN-扭曲向列、显示技术:LED、尺寸:19.5英寸、屏幕:宽屏、分辨率:1920XX1080、响应时间:≤5ms、显示器-接口:VGA或数字、可视角度:≥160°/160°、刷新率:≥60Hz、亮度:250cd/m2;CPU:核心数:≥I3或A6,2核、速度:≥3.0GHz、缓存容量(各级缓存容量之和):≥1MB;硬盘:硬盘容量:1TB、硬盘-接口类型:SATAIII、转速:7200转;

	配置2（原配置五-一体机）
	0.5
	操作系统:DOS/Linux/Win10神州网信版;噪音:平均＜35dB;辐射:GB9254-2008;声卡:内置集成声卡;PCI-E:无;一键恢复:有;服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥3年整机质保,5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点;故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费更换新的硬盘，原盘由用户保留）;稳定性:平均无故障时间不低于10万小时;主板芯片组:≥B250或≥B300;显卡:显卡-类型:独立显卡（支持数字接口）、显存容量:2GB;内存:容量:4GB、频率:≥2133MHz;光驱:光驱-类型:≥DVD刻录、光驱-接口:SATA、倍速:16X;网卡:有线网卡:千兆;颜色:显示器和机箱颜色:黑色或灰色;USB:规格/数据:6个,其中USB3.0数量≥4个 ;电源:电源-类型:≤200W;鼠标:鼠标-接口类型:有线（USB)、工作方式:光电;键盘:键盘-接口类别:有线（USB);显示器:材质:TN-扭曲向列、显示技术:LED、尺寸:21.5英寸、屏幕:宽屏、分辨率:1920XX1080、响应时间:≤7ms、显示器-接口:VGA或数字、可视角度:≥160°/160°、刷新率:≥60Hz、亮度:250cd/m2;CPU:核心数:≥I3或A6,2核、速度:主频≥2.6GHz、缓存容量(各级缓存容量之和):≥1MB;硬盘:硬盘容量:1TB、硬盘-接口类型:SATAIII、转速:7200转;

	配置3（原配置六）
	0.5
	操作系统:DOS/Linux/Win10神州网信版;噪音:平均＜35dB;辐射:GB9254-2008;声卡:内置集成声卡;PCI-E:有;一键恢复:有;服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥3年整机质保,5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点;故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费更换新的硬盘，原盘由用户保留）;稳定性:平均无故障时间不低于10万小时;主板芯片组:≥Q270或≥B350;显卡:显卡-类型:独立显卡（支持数字接口）、显存容量:2GB;内存:容量:8GB、频率:≥2133MHz;光驱:光驱-类型:≥DVD刻录、光驱-接口:SATA、倍速:16X;网卡:有线网卡:千兆;颜色:显示器和机箱颜色:黑色或灰色;USB:规格/数据:8个,其中USB3.0数量≥4个;电源:电源-类型:≤350W;鼠标:鼠标-接口类型:有线（USB)、工作方式:光电;键盘:键盘-接口类别:有线（USB);显示器:材质:TN-扭曲向列、显示技术:LED、尺寸:21.5英寸、屏幕:宽屏、分辨率:1920XX1080、响应时间:≤5ms、显示器-接口:VGA或数字、可视角度:≥160°/160°、刷新率:≥60Hz、亮度:250cd/m2;CPU:核心数:≥I5或R5，6核、速度:≥3.0GHz、缓存容量(各级缓存容量之和):≥2MB;硬盘:硬盘容量:1TB、硬盘-接口类型:SATAIII、转速:7200转;

	配置4（原配置八（非通用办公）
	0.8
	操作系统:DOS/Linux/Win10神州网信版;噪音:平均＜35dB;辐射:GB9254-2008;声卡:内置集成声卡;PCI-E:有;一键恢复:有;服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥3年整机质保,5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点;故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费更换新的硬盘，原盘由用户保留）;稳定性:平均无故障时间不低于10万小时;主板芯片组:≥Q270或≥B350;显卡:显卡-类型:独立显卡、显存容量:2GB;内存:容量:16GB、频率:≥2133MHz;光驱:光驱-类型:≥DVD刻录、光驱-接口:SATA、倍速:16X;网卡:有线网卡:千兆;颜色:显示器和机箱颜色:黑色或灰色;USB:规格/数据:10个；USB3.0数量≥4个;电源:电源-类型:≤350W、防雷击;鼠标:鼠标-接口类型:有线（USB)、工作方式:光电;键盘:键盘-接口类别:有线（USB);显示器:材质:TN-扭曲向列、显示技术:LED、尺寸:21.5英寸、屏幕:宽屏、分辨率:1920XX1080、响应时间:≤5ms、显示器-接口:VGA或数字、可视角度:≥160°/160°、刷新率:≥60Hz、亮度:250cd/m2;CPU:核心数:≥I7或R7、速度:≥3.0GHz、缓存容量(各级缓存容量之和):≥8MB;硬盘:硬盘容量:≥2TB、硬盘-接口类型:SATAIII、转速:7200转;



2.便携式计算机
	配置名称
	建议金额(万元)
	配置信息

	配置1（原配置四）
	0.6
	是否能旋转:否;触摸屏:否;尺寸:11.5寸-13.3寸;分辨率:≥1366*768;操作系统:DOS/Linux/Win10神州网信版 ;电池:≥30WH，且待机时间≥6小时;电脑包:黑色;服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥3年整机质保（电池一年质保）,5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日现场服务；两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点。;重量:<1.65KG;CPU(intel AMD 对应):核心数:≥I5双核或A10、主频:≥1.6GHz、缓存类型:三级缓存、缓存容量:≥2M;硬盘:容量:固态硬盘≥256G;内存:内存-容量:≥4G、频率:≥2133MHz、内存插槽数量:≥1;显卡:显卡-类型:集成显卡;光驱:光驱-类型:DVDRW、光驱-接口:USB(外置)或SATA;网卡:无线网卡:802.11b/g/n、有线网卡:10/100/1000M自适应;颜色:商务主流色:黑色、灰色、银色;鼠标:鼠标-接口类型:有线USB接口;无

	配置2（原配置五）
	0.6
	是否能旋转:否;触摸屏:否;尺寸:14寸;分辨率:≥1920*1080;操作系统:DOS/Linux/Win10神州网信版 ;电池:≥36WH，且待机时间≥6小时;电脑包:黑色;服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥3年整机质保（电池一年质保）,5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日现场服务；两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点。;重量:<2.2KG;CPU(intel AMD 对应):核心数:≥I5或≥R5、主频:≥1.6GHz、缓存类型:三级缓存、缓存容量:≥4M;硬盘:容量:≥1T、硬盘-接口类型:SATA、硬盘-缓存:≥8M、转速:≥5400转;内存:内存-容量:≥4G、频率:≥2133MHz、内存插槽数量:≥1;显卡:显卡-类型:独立显卡、显存容量:≥2G;光驱:光驱-类型:DVDRW、光驱-接口:USB(外置)或SATA;网卡:无线网卡:802.11b/g/n、有线网卡:10/100/1000M自适应;颜色:商务主流色:黑色、灰色、银色;鼠标:鼠标-接口类型:有线USB接口;

	配置3（原配置六）
	0.7
	是否能旋转:否;触摸屏:否;尺寸:14寸;分辨率:≥1920*1080;操作系统:DOS/Linux/Win10神州网信版 ;电池:≥36WH，且待机时间≥6小时;电脑包:黑色;服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥3年整机质保（电池一年质保）,5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日现场服务；两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点。;重量:<2.0KG ;CPU(intel AMD 对应):核心数:≥I7或≥R7、主频:≥1.8 GHz、缓存类型:三级缓存、缓存容量:≥4M;硬盘:容量:≥1T、硬盘-接口类型:SATA、硬盘-缓存:≥8M、转速:≥5400转;内存:内存-容量:≥8G、频率:≥2133MHz、内存插槽数量:≥1;显卡:显卡-类型:独立显卡、显存容量:≥2G;光驱:光驱-类型:DVDRW、光驱-接口:USB(外置)或SATA;网卡:无线网卡:802.11b/g/n、有线网卡:10/100/1000M自适应;颜色:商务主流色:黑色、灰色、银色;鼠标:鼠标-接口类型:有线USB接口;



3.复印机
	配置名称
	建议金额(万元)
	配置信息

	配置1（A4黑白复印机)
	1
	是否带硬盘:不带;复印速度:≥25页/分钟;双面自动送稿器:≥50页;待机首页复印时间:≤8.5秒;复印分辨率:≥600*600dpi;ID卡复印功能:支持;内存容量:≥64MB;纸张容量:≥250页;缩放比率:25-400%;接口（接口内置）:USB;预热时间:≤45秒;耗材描述:支持通用耗材;面板颜色:黑白;打印功能:本地、有线网络;颜色:黑灰白;特殊要求:预算单位选择和使用相关配置机型必须符合国务院相关保密规定。;售后服务:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:1年整机质保，5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日现场服务；两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点；维修时不返还硬盘。;成像原理:激光静电;

	配置2（A3黑白复印机Ⅰ）
	1
	是否带硬盘:不带;复印速度:≥20页/分钟;双面自动送稿器:≥50页;待机首页复印时间:≤9 秒;复印分辨率:≥600*600dpi;ID卡复印功能:支持;内存容量:≥128MB;纸张容量:≥250页;缩放比率:25-400%;接口（接口内置）:USB;预热时间:≤ 35秒;耗材描述:支持通用耗材;面板颜色:黑白;打印功能:本地、有线网络;颜色:黑灰白;特殊要求:预算单位选择和使用相关配置机型必须符合国务院相关保密规定。;售后服务:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:1年整机质保，5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日现场服务；两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点；维修时不返还硬盘。;成像原理:激光静电;

	配置3（A3黑白复印机Ⅱ）
	1.5
	是否带硬盘:带;复印速度:≥25页/分钟;双面自动送稿器:≥50页;待机首页复印时间:≤ 8秒;复印分辨率:≥600*600dpi;ID卡复印功能:支持;内存容量:≥512MB;双面器:标配;纸张容量:≥500页;缩放比率:25-400%;接口（接口内置）:USB+网络;预热时间:≤ 35秒;耗材描述:支持通用耗材;面板颜色:黑白;打印功能:本地、有线网络;颜色:黑灰白;特殊要求:预算单位选择和使用相关配置机型必须符合国务院相关保密规定。;售后服务:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:1年整机质保，5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日现场服务；两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点；维修时不返还硬盘。;成像原理:激光静电;

	配置4（A3黑白复印机Ⅲ）
	2.5
	是否带硬盘:带;复印速度:≥ 35页/分钟;双面自动送稿器:≥100页;待机首页复印时间:≤ 5秒;复印分辨率:≥600*600dpi;ID卡复印功能:支持;内存容量:≥1G;双面器:标配;纸张容量:≥1000页;缩放比率:25-400%;接口（接口内置）:USB+网络;预热时间:≤ 35秒;耗材描述:支持通用耗材;面板颜色:黑白;打印功能:本地、有线网络;颜色:黑灰白;特殊要求:预算单位选择和使用相关配置机型必须符合国务院相关保密规定。;售后服务:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:1年整机质保，5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日现场服务；两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点；维修时不返还硬盘。;成像原理:激光静电;

	配置5（A3黑白复印机Ⅳ）
	3.5
	复印速度:≥45页/分钟;双面自动送稿器:≥100页;待机首页复印时间:≤ 5秒;复印分辨率:≥600*600dpi;ID卡复印功能:支持;内存容量:≥1G;双面器:标配;纸张容量:≥1000页;缩放比率:25-400%;接口（接口内置）:USB+网络;预热时间:≤ 35秒;耗材描述:支持通用耗材;面板颜色:黑白;打印功能:本地、有线网络;颜色:黑灰白;特殊要求:预算单位选择和使用相关配置机型必须符合国务院相关保密规定。;售后服务:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:1年整机质保，5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日现场服务；两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点；维修时不返还硬盘。;成像原理:激光静电;

	配置6（A3彩色复印机Ⅰ）
	2.5
	是否带硬盘:带;复印速度:≥20页/分钟;双面自动送稿器:≥100页;待机首页复印时间:黑白≤ 12秒；彩色≤ 14秒;复印分辨率:≥600*600dpi;ID卡复印功能:支持;内存容量:≥1G;双面器:标配;纸张容量:≥1000页;缩放比率:25-400%;接口（接口内置）:USB+网络;预热时间:≤45秒;耗材描述:支持通用耗材;扫描方式:本地扫描、网络扫描;面板颜色:黑白;打印功能:本地、有线网络;颜色:黑灰白;特殊要求:预算单位选择和使用相关配置机型必须符合国务院相关保密规定。;售后服务:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:1年整机质保，5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日现场服务；两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点；维修时不返还硬盘。;成像原理:激光静电;

	配置7（A3彩色复印机Ⅱ）
	3.5
	是否带硬盘:带;复印速度:≥30页/分钟;双面自动送稿器:≥100页;待机首页复印时间:黑白≤ 11秒；彩色≤ 11秒;复印分辨率:≥600*600dpi;ID卡复印功能:支持;内存容量:≥1G;双面器:标配;纸张容量:≥1000页;缩放比率:25-400%;接口（接口内置）:USB+网络;预热时间:≤45秒;耗材描述:支持通用耗材;面板颜色:黑白;打印功能:本地、有线网络;颜色:黑灰白;特殊要求:预算单位选择和使用相关配置机型必须符合国务院相关保密规定。;售后服务:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:1年整机质保，5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日现场服务；两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点；维修时不返还硬盘。;成像原理:激光静电;





4	.打印设备
	配置名称
	建议金额(万元)
	配置信息

	配置1（A4激光黑白双面）
	0.12
	首页输出时间:≤8.5秒;月打印负荷:10000页;打印速度（A4）:黑白：≥30ppm;物理分辨率:600x600dpi;标配内存（内存必须内置，不可另配）:32M;打印接口（接口必须内置，不可外接转换接口）/网络打印:USB 2.0（随机附带连接线） /100Base-TX（RJ-45网络接口）;兼容系统:Windows 2000/XP Home/XP Professional/Server 2003/Vista Win7 Mac OS X v10.3.9/10.4/10.5unix linux;硒鼓寿命:3000页;电源功率:无;网络打印:是;液晶显示屏:否;标配自动纸盒:1;标配进纸盒容量:250页;标配出纸容量:100页;自动双面打印:是;支持介质尺寸:A4，B5，A5，A6，信封（B5，C5，DL）;支持介质类型:普通纸，证券纸，轻质纸，重磅纸，再生纸，糙纸，重磅介质，投影胶片，信封，标签，卡片;是否支持通用耗材:是;机身颜色:商务主流色，黑、灰、银、白等;服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥1年整机质保,5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点。;无线网络:否;随机硒鼓寿命:满配（与投标硒鼓寿命一致）;cpu:无;

	配置2（A4激光彩色双面）
	0.2
	首页输出时间:黑白：≤16秒 彩色：≤16秒;月打印负荷:30000页;打印速度（A4）:彩色：≥18ppm黑白：≥18ppm;物理分辨率:600x600dpi;标配内存（内存必须内置，不可另配）:64M;打印接口（接口必须内置，不可外接转换接口）/网络打印:USB 2.0（随机附带连接线） /100Base-TX（RJ-45网络接口）;兼容系统:Windows 7/Vista/XP /Server 2008/Server 2003 Mac OS X v10.5.8/v10.6/v10.7 linux;硒鼓寿命:黑色：1600页，蓝色/黄色/品红色：1600页;电源功率:无;网络打印:是;液晶显示屏:否;标配自动纸盒:1;标配进纸盒容量:150页;标配出纸容量:100页;自动双面打印:是;支持介质尺寸:A4，A5，A6，B5 (JIS)，16K；10x15厘米，明信片（JIS单面，JIS双面），信封 (DL，C5，B5);支持介质类型:证券纸，宣传册纸，彩纸，光面纸，重磅纸，信头纸，轻质纸，相纸，普通纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，糙纸，投影胶片，标签，信封，卡片;是否支持通用耗材:是;机身颜色:商务主流色，黑、灰、银、白等;服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥1年整机质保,5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点。;无线网络:否;随机硒鼓寿命:满配（与投标硒鼓寿命一致）;cpu:无;

	配置3（A3激光黑白双面）
	0.76
	首页输出时间:<10秒;月打印负荷:60000页;打印速度（A4）:黑白≥32ppm;物理分辨率:600x600dpi;标配内存（内存必须内置，不可另配）:128MB;打印接口（接口必须内置，不可外接转换接口）/网络打印:USB 2.0（随机附带连接线） /100Base-TX（RJ-45网络接口）;兼容系统:Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7;硒鼓寿命:10000页;电源功率:无;网络打印:是;液晶显示屏:否;标配自动纸盒:1;标配进纸盒容量:250页;标配出纸容量:150页;自动双面打印:是;支持介质尺寸:A3，A4，A5，B4，B5;支持介质类型:普通纸，厚纸，透明胶片，信封，卡片纸，再生纸，纸标签;是否支持通用耗材:是;机身颜色:商务主流色，黑、灰、银、白等;服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥1年整机质保,5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点。;无线网络:否;随机硒鼓寿命:满配（与投标硒鼓寿命一致）;cpu:≥120MHZ;

	配置4（A3激光彩色双面）
	1.5
	首页输出时间:黑白:≤16秒;彩色:≤17秒;月打印负荷:60000页;打印速度（A4）:彩色：≥20ppm；黑白：≥20ppm;物理分辨率:600x600dpi;标配内存（内存必须内置，不可另配）:192MB;打印接口（接口必须内置，不可外接转换接口）/网络打印:USB 2.0（随机附带连接线） /100Base-TX（RJ-45网络接口）;兼容系统:Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Media Center/XP Professional x64/Server 2003/Vista/7 Mac OS X v10.3-10.4或更高版本 Linux;硒鼓寿命:黑色7000页，彩色7300页;电源功率:无;网络打印:是;液晶显示屏:否;标配自动纸盒:2;标配进纸盒容量:250页;标配出纸容量:100页;自动双面打印:是;支持介质尺寸:A3，B4，A4，B5，A5，A6，10×15cm，信封（B5，C5，DL）;支持介质类型:普通纸，宣传册纸，证券纸，光面纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，相纸，彩纸，糙纸，光面胶片，投影胶片，信封，信头纸，标签，卡片;是否支持通用耗材:是;机身颜色:商务主流色，黑、灰、银、白等;服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥1年整机质保,5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点。;无线网络:否;随机硒鼓寿命:满配（与投标硒鼓寿命一致）;cpu:≥300MHz;
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